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[bookmark: _Toc235694123][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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[bookmark: BookMark4]

渔业"标准海"建设规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc128141326][bookmark: _Toc128739083][bookmark: _Toc235694124]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了渔业"标准海"建设中的术语与定义、海域功能情况、选址原则与条件、选址调查、选址适应性评价、布局与建设、陆域配套与岸基保障、参考文献等方面的内容和要求。
本文件适用于我国北方海域(渤海、黄海北部)的深远海养殖区、海上牧场、海上养殖园区等的“标准海”布局与建设。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc128141327][bookmark: _Toc128739084][bookmark: _Toc235694125]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]GB 3097 海水水质标准
GB/T 12763 海洋调查规范 
GB 17378 海洋监测规范 
GB 18421 海洋生物质量
GB 18668 海洋沉积物质量
GB/T 42361 海域使用论证技术导则
HY/T 123 海域使用分类
HY/T 124 海籍调查规范
HY/T 0349 海洋碳汇核算方法
SC/T 2013 浮动式海水网箱养鱼技术规范
SC/T 2074 刺参繁育与养殖技术规范
SC/T 4047 海水养殖用扇贝笼通用技术要求
SC/T 4048 深水网箱通用技术要求
NY/T 5057 无公害食品 海带养殖技术规范
SC/T 9103 海水养殖水排放要求
SC/T 9416 人工鱼礁建设技术规范
[bookmark: _Toc128141328][bookmark: _Toc128739085][bookmark: _Toc235694126]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

    标准海　standardized sea areas
在离岸10km以远，水深10m等深线以深，选择资源环境承载力强、渔业养殖适宜性高、海上交通安全影响程度小的海域，建设以“标准化用海、立体化养殖、陆海一体化、智慧化运营、多元化服务”五位一体为原则的深远海现代化海上养殖区。 

海上牧场　marine pasture
基于海洋生态系统原理，在特定海域，通过人工改造（如投放人工鱼礁等）、系统化的生态养殖和高效的渔业管理，构建或修复海洋生物繁殖、生长、索饵和避敌所需的场所，是一种对海洋生物资源进行可持续增殖和高效利用的渔业模式。

    海上养殖园区　Offshore Aquaculture Base
在特定海域空间内，通过搭建海上平台、复合立体化养殖或利用无居民海岛等方式，形成的一片功能集中、管理统一、基础设施共享，集苗种繁育、海上养殖、生产加工等多种功能于一体的海上养殖产业化区域。

    筏式养殖　raft culture
利用浮筏、吊绳网笼及相关属具等组成的用于藻类和贝类等增养殖的养殖方式。

    人工鱼礁　artificial reef
用于修复和优化海域生态环境，建设海洋水生生物生栖场的人工设施。
[引用于 SC/T 9416，定义 3.1]

    深水网箱　offshore cage
箱体积大于500m3，可在水深8m以上水域使用的大型高分子聚合物框架浮式网箱。

    养殖容量　carrying capacity
在特定水域或养殖系统中，在不造成不可接受的环境变化、不引发生态风险、并能维持可持续生产的前提下，该水域所能支持的最大养殖生物产量。
[bookmark: _Toc235694127]总体要求
[bookmark: _Toc235694128]投资强度和产出强度
[bookmark: OLE_LINK3]渔业标准海项目的整体投资强度应≥20万元/hm²，年产出强度≥25万元/hm²。
[bookmark: _Toc235694129]税收要求
渔业标准海项目的税收整体≥0.25万元/hm²。
[bookmark: _Toc235694130]养殖密度要求
渔业标准海项目的养殖密度应符合SC/T 2074、SC/T 4047、SC/T 9416、NY/T 5057以及其他相关规范和文献的技术要求。
[bookmark: _Toc235694131]环境标准
渔业标准海项目的环境标准应符合下列要求：
1. 海水养殖贝类单位海水养殖产品碳排放量应≤0.5 kg CO2/kg（鲜重）；养殖藻类单位海水养殖产品碳排放量应≤0.1 kg CO2/kg（鲜重）；网箱养殖鱼类单位海水养殖产品碳排放量应≤3.0 kg CO2/kg（鲜重）；
海水养殖贝类、养殖藻类碳汇贡献应符合HY/T 0349的要求。
[bookmark: _Toc235694132]生产标准
渔业标准海项目的生产标准应符合下列要求：
1. 单位能耗值应≤0.24t标准煤/万元；
全员劳动生产率应≥60%。
[bookmark: _Toc235694133][bookmark: _Toc97906905][bookmark: _Toc128141338][bookmark: _Toc128739095]地域特色标准产出
渔业标准海项目的地域特色标准产出应符合下列要求：
1. 品牌引进与建设：国家级、省级或市级著名品牌≥5个/万hm²；
带动就业：带动新增就业人数≥10 人/项目；
技术创新：引进新品种、新技术≥1项/万hm²；
海洋旅游融合发展：带动海洋旅游年收入≥10万元/项目；
产品销售渠道建设：建立稳定的产品销售渠道。
[bookmark: _Toc235694134]海域功能情况
[bookmark: _Toc235694135]相关论证及批复情况
1. 相关论证情况：应编制完成项目海域使用论证报告书（表）、项目环境影响报告书（表）、项目工程可行性研究报告，通过专家评审并上报主管部门；
1. 其他：如拟建项目附近存在有自然保护地、鸟类迁徙路线、生态保护红线等，应编制完成必备的专题报告，通过专家评审并上报主管部门。
[bookmark: _Toc235694136]海域权属情况
[bookmark: OLE_LINK4]项目拟使用海域不存在权属争议或管辖异议。
[bookmark: _Toc235694137]项目周边利益相关者分布情况及协调情况
项目拟使用海域不存在利益纠纷，或利益相关者已协调完结。
[bookmark: _Toc235694138]项目用海符合性
项目用海方式、用海面积、用海期限等应符合GB/T 42361、HY/T 123和HY/T 124相关要求。
[bookmark: _Toc235694139]选址原则与条件
[bookmark: _Toc235694140][bookmark: OLE_LINK5]与涉海法律法规的符合性
拟建项目应符合我国现行涉海法律法规的规定。
[bookmark: _Toc235694141]与功能区划和相关规划的符合性
拟建项目应符合国家与省、市级国土空间功能区划，海域利用总体规划，区域养殖规划以及其他规划的相关要求。
[bookmark: _Toc235694142]与排他性功能区冲突情况
拟建项目应与国防、航道、港口锚地、海底管线、倾废区等排他性功能区无冲突。
[bookmark: _Toc235694143]环境条件
拟建项目海域应具备良好的水质、沉积物、海底底质、海流等环境条件。
[bookmark: _Toc235694144]饵料生物情况
拟建项目海域饵料生物丰富，生态系统稳定。满足目的生物的栖息、生长和繁育要求。
[bookmark: _Toc235694145]灾害性气象情况
拟建项目海域受台风、风暴潮、海冰等灾害性气象影响较小。
[bookmark: _Toc235694146]各类型养殖模式选址条件
各类型养殖模式选址条件如下：
1. 人工鱼礁投放区：人工鱼礁投放区选址条件应符合SC/T 9416的相关要求；
1. 筏式养殖设施布设：筏式养殖设施布设选址条件应符合SC/T 2074、SC∕T 4047、NY/T 5057的相关要求；
1. 底播养殖：底播选址条件应选择地势平缓的浅海或海床，具备适宜不同底播品种要求的底质条件，水流交换通畅，年平均流速应＜1.0 m/s；
1. 深水网箱布设：深水网箱布设选址条件应符合SC/T 2013的相关要求；
1. 复合型立体养殖: 复合型立体养殖选址条件应根据实际情况满足上述要求。
[bookmark: _Toc235694147]选址调查
[bookmark: _Toc235694148]调查前准备
调查工作开展前应搜集拟调查海域的海流、潮汐等资料，确定调查监测方案。购置或配置外业调查用品及实验室分析仪器、药品、试剂等。
[bookmark: _Toc235694149]调查范围
根据渔业标准海项目建设要求和拟建区域实际情况，确定选址调查范围，合理布设调查站位。
[bookmark: _Toc235694150]调查时间与周期
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]调查时间与周期参照下列规定，也可按项目的实际需要确定调查时间和周期：
1. 逐月调查宜3月至次年2月；
1. 分季度调查宜在5月（春）、8月（夏）、10月（秋）和次年2月（冬）；
1. 专项调查，根据调查目的选择调查时间和调查次数。
[bookmark: _Toc235694151]调查断面（站位）布设
调查断面（站位）布设原则
调查采样断面（站位）的范围应符合GB/T 42361的要求，同时应重点关注周边的保护区、旅游区、排污口等区域，合理设置调查站位。逐月调查一般3月至次年2月。
调查断面（站位）布设
调查断面（站位）布设按照GB/T 12763、GB 17378的规定执行。
[bookmark: _Toc235694152]调查内容与方法
调查内容主要有水文（水深、水温、水色、透明度、海流、波浪等）、水质（pH、盐度、溶解氧、COD、悬浮物、硝酸氮、亚硝酸氮、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、石油类、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷等）、沉积物（铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类、有机碳、硫化物等）、底质（海底地形、淤泥厚度、抗压强度、粒度等）、叶绿素-a和初级生产力、海洋生物（浮游生物、底栖生物、游泳动物等），调查方法按照GB/T 12763和GB 17378规定的方法执行。
[bookmark: _Toc235694153]选址适应性评价
[bookmark: _Toc235694154]水质
海水中pH、溶解氧、COD、悬浮物、营养盐（包括硝酸氮、亚硝酸氮、氨氮、磷酸盐、硅酸盐等）、石油类、重金属（铜、铅、锌、镉、铬、汞、 砷）等的评价按照GB 3097规定中的第二类海水水质标准执行。
[bookmark: _Toc235694155]沉积物
沉积物中重金属（铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷）、石油类、有机碳、硫化物等评价按照GB 18668规定中的第一类海洋沉积物质量标准执行。
[bookmark: _Toc235694156]生物要素
各类生物的初级生产功能、生物量、优势种、物种多样性、群落均匀度等评价按照 GB/T 12763的规定执行。
[bookmark: _Toc235694157]底质
分析浅部地层结构特征与整体稳定性，测量淤泥厚度，计算海底表面承载力。如进行深水网箱布设，应满足SC/T 2013、SC/T 4048的相关要求；如进行人工鱼礁礁体投放，应满足SC/T 9416的相关要求。
[bookmark: _Toc235694158]海流
调查涨、落潮最大流速及流向，分析对建设设施的影响。
[bookmark: _Toc235694159]水温
分析水温是否符合养殖对象生物的生长条件。
[bookmark: _Toc235694160]灾害性气象
分析台风、风暴潮、海冰等灾害性气象对项目建设的潜在影响。
[bookmark: _Toc235694161]设施布局、布放与建设
[bookmark: _Toc235694162]设施布局
总体要求
应符合生态优先、统筹规划的基本原则，根据项目选址要求，综合海域理化指标、生物资源、地质条件、社会经济等环境因子科学布局。
人工鱼礁
人工鱼礁礁体类型与结构、礁体布局方法按照SC/T 9416的规定执行。
深水网箱
深水网箱类型与结构、深水网箱布局方法按照SC/T 2013、SC/T 4048的规定执行。
筏式养殖
筏式养殖设施类型与结构、筏式养殖设施布局方法按照SC/T 2074、SC∕T 4047、NY/T 5057的规定执行。
底播养殖
底播养殖布局主要按照不同养殖对象的生活习性进行合理布局。
监管设施
人工鱼礁、深水网箱、筏式养殖设施、底播养殖海域应布放水下监测系统和海上管理平台。
[bookmark: _Toc235694163]设施布放
总体要求
应根据海域范围、功能定位、对象生物、自然条件、投资金额等因素综合考虑。多种类型设施相结合布放方式，增加对不同生物的增殖养护功能，提升生态修复效果。
人工鱼礁布放
项目拟投放的人工鱼礁礁体面积、礁体规模、礁体间距等按照SC/T 9416的规定执行。
深水网箱布放
项目拟布设的深水网箱面积、深水网箱规模、深水网箱间距等按照SC/T 2013、SC/T 4048的规定执行。
筏式设施布放
项目拟布设的筏式设施规模、筏式设施间距等按照SC/T 2074、SC∕T 4047、NY/T 5057的规定执行。
底播养殖投放
项目拟底播养殖投放的规模、养殖密度等，根据底播贝类或刺参的物种特性决定，刺参按照SC/T 2074的规定执行。
监管设施布放
人工鱼礁、网箱、筏式设施、底播养殖海域应分别布放水下监测系统和海上管理平台。
[bookmark: _Toc235694164]设施安装与建设
总体要求
设施海上安装、投放期间须在作业区安装专用的航标，应根据有关规定发布航行通告，确保施工海域航行安全。
人工鱼礁设施投放
人工鱼礁设施投放方法按照SC/T 9416的规定执行。
深水网箱设施安装与建设
深水网箱设施安装与建设方法按照SC/T 2013、SC/T 4048的规定执行。
筏式设施安装与建设
筏式设施安装与建设方法按照SC/T 2074、SC∕T 4047、NY/T 5057的规定执行。
监管设施安装与建设
水下监控设施宜采用水下固定安装。海上平台宜采用多点锚泊方式安装。
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陆域基础设施保障应符合下列要求：
1. 可利用土地：陆域基础设施使用土地优先利用盐碱地、荒滩等未利用地或闲置建设用地，避免占用耕地和生态保护红线，能满足项目生产和运营需要；
1. 可利用建筑厂房：具备自建或者租赁的厂房≥1处；
1. 供水情况：供水量≥1000 m3/日，供水系统需配备备用电源和应急水源；
1. 供电情况：供电电压等级为220V、380V；容量等级为10kV；
1. 排污情况：排污量≤200 m3/日,具备尾水处理设施，尾水符合SC/T 9103要求；
1. 道路条件：配备有符合县级及以上道路。
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陆域配套组成与要求如下：
1. 陆基种苗基地：负责培育和提供优质种苗，拟建项目配套陆基种苗基地≥1处；
1. 饲料加工厂或储存中心：提供和储存高效环保的配合饲料，拟建项目配套饲料加工厂或储存中心≥1处；
1. 智能化水质监控平台终端：保障海域水体质量及安全，拟建项目配套智能化水质监控平台终端≥1处；
1. 冷链储存和运输中心：用于保证流入市场水产品质量和新鲜度，拟建项目配套冷链储存和运输中心≥1处；
1. 科研中心（实验室）：推动海水养殖技术创新，提高养殖效率，拟建项目配套科研中心（实验室）≥1处。
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陆域配套组成与要求如下：
1. 可利用渔码头情况：可利用渔码头泊位个数≥2个；年装卸规模≥5万吨；
1. 配套船只情况：配套养殖作业船只≥10 艘/万hm²；
1. 渔获（养殖）运输运力和保障情况：渔获运输船只鲜活运输≥20吨/艘，冷藏运输≥50吨/艘；可通行运输车辆≥15吨/辆；码头距离交易中心、加工厂等的距离≤30km；
1. 渔用物资运输保障情况：可通行运输车辆≥30吨/辆，码头距离仓库、制冰车间、储油区等的距离≤10km。
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其他要求如下：
1. 技术服务保障：海域配套养殖技术服务团队≥1个/万hm²；养殖产品精深加工企业≥1个/万hm²；
1. 海上看护和救援：海域配套巡逻看护和救援船数量≥2艘/万hm²；
1. 品牌建设：海域产生注册商标≥1个/万hm²，生产合作社数量≥1个/万hm²。
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