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[bookmark: _Toc17174][bookmark: _Toc239001625]1制定标准的背景、目的和意义
[bookmark: _Toc17145][bookmark: _Toc239001626]1.1制定背景
[bookmark: _Toc5411]入海河口是流域与海洋交汇的关键敏感区域，兼具生态缓冲与经济承载功能，生态脆弱性突出。随着陆海区域人类活动扰动持续加剧，流域工农业污染、城乡排污、近海开发及水土流失多重问题叠加，河口底泥大量蓄积氮磷、重金属等污染物；在径流、潮汐扰动下内源污染持续释放，诱发水体富营养化、赤潮、潮滩退化、生物栖息地受损等生态问题，严重制约陆海生态安全，开展科学生态清淤已成为陆海统筹水环境治理的迫切需求。
长期以来，国内清淤工程多套用内陆河道、通用海洋疏浚模式，粗放式 “一刀切” 疏浚极易引发污染物二次扩散，损毁红树林、盐沼等关键滨海生境。立足陆海统筹、绿色低碳发展及海洋强国战略实施要求，当前工程前期决策中“清淤必要性、疏浚范围、疏浚深度、生态风险防控” 等核心环节缺乏统一技术指引，亟需构建科学系统的入海河口生态清淤标准体系，统一生态评价方法与工程实施规范，化解河口污染治理与生态保护之间的矛盾，为河口及近岸海域可持续生态管控提供完整技术支撑。
[bookmark: _Toc239001627]1.2制定目的
本标准制定旨在突破传统河口治理模式局限，搭建适配入海河口特征的科学化、标准化专属生态清淤技术规范体系。标准将统筹水文、沉积物、水环境、水生生物群落等多重要素构建多维度协同评估框架，实现河口生态环境整体系统化研判；同步完善分级量化评分准则，细化清淤判定条件、实施范围及生态禁施工管控要求，补齐工程前期论证技术短板；在此基础上优化全流程治理技术路径，推动河口清淤工程由粗放单一疏浚模式，向精准管控、生态友好、陆海统筹协同的综合治理方向转型。
[bookmark: _Toc239001628]1.3制定意义
统一完善的入海河口生态清淤标准体系，能够改变传统粗放模式，有效规避底泥扰动引发的污染物扩散及生境破坏，减少工程无效投入，使河口清淤工作有章可循。通过多维度评估与分级治理，精准定位污染区域，科学实施底泥治理与生态修复，解决富营养化、赤潮高发等问题，维护流域—河口—近海生态平衡。同时，为美丽海湾建设、陆海统筹治理提供技术支撑，降低各地重复制定标准的成本，为我国河口近海生态环境长效治理提供坚实保障。
[bookmark: _Toc239001629]2工作简况
[bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc239001630]2.1 任务来源、计划项目编号、参加单位
2025年，根据中国海洋学会下发的《关于下达中国海洋学会标准计划的通知》（中海学字〔2025〕25号）文件，由浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）牵头负责《入海河口生态清淤评估技术规程》（标准计划项目编号：CSO-JH-56）中国海洋学会团体标准的制定工作，参与单位包括浙江省海洋监测预报中心、浙江大学、自然资源部第二海洋研究所、浙江树人学院。
[bookmark: _Toc2844][bookmark: _Toc239001631]2.2 主要工作过程
[bookmark: _Toc26150]（1）本标准编制任务于2025年1月正式启动。任务启动后，项目牵头单位迅速组建《生态清淤评估技术指南》标准编写组，吸纳长期从事生态清淤技术研究、工程实践与评估体系研究的专业技术人员组成核心编制团队。编写组结合标准编制目标明确各成员任务分工、压实岗位职责，梳理编制工作重难点，统筹整体工作进度，为后续标准编制、技术研究、文稿撰写等系列工作有序开展提供组织保障。
（2）2025年1月至3月，编写组系统开展国内外相关标准、技术规范、科研文献、工程案例的收集与梳理工作。全面调研当前生态清淤技术、清淤效果评估、水生态修复评价相关标准现状，梳理现有规范体系的优势与不足，明确本指南编制的必要性、适用场景与技术定位。结合行业发展需求确立标准编制指导思想，严格按照团体标准编制程序，拟定完整的编制方案与阶段性工作计划。
（3）在资料调研基础上，编写组深入研究本标准的编制原则、适用范围、核心技术内容及框架体系，系统梳理本标准与现行法律法规、行业标准的衔接关系。通过对标现有技术体系、结合实际工程应用场景、开展技术比对分析，对收集的文献资料、技术参数进行梳理核验与适用性论证，逐步完善标准核心技术条款，完成《生态清淤评估技术指南》标准草案初稿编制工作。
（4）开展标准立项审查工作
2025年4月22日，中国海洋学会海洋标准化分会以视频会议方式主持召开《生态清淤评估技术指南》团体标准立项审查会。会议邀请5名专家组成审查组。专家组认真听取了标准立项汇报，全面审议标准立项申请全套材料，围绕标准编制必要性、技术可行性、框架合理性、行业应用价值开展质询与集中讨论，最终形成正式立项审查意见，同意本标准立项编制，同时提出将标准名称改为《入海河口生态清淤评估技术规程》。
（5）2026年8月，根据立项审查会专家意见，编制组对草案进行了修改完善，形成了《入海河口生态清淤评估技术规程》（征求意见稿）。
[bookmark: _Toc239001632]2.3 标准主要起草人及其所做的工作
[bookmark: _Toc412]本标准起草人为王维、杨帆、谢绵测、彭伟图、王智罡、陈思杨、王自明、韩宇、刘勇、董伟良、叶观琼、许开平、周小峰、寿鹿、陆胤。其中王维主要负责标准策划与研究工作，主导标准主要内容编撰、整体逻辑结构和框架设计，以及全文统稿工作；杨帆主要负责标准核心技术内容的制定与修订完善工作；谢绵测、王智罡主要负责标准技术指导，牵头开展标准内容梳理及技术要求章节的编写工作；彭伟图、周小峰、许开平共同参与标准内容梳理、技术要求章节编写，全程配合完成标准的修改与完善等相关工作；陈思杨、韩宇、王自明、刘勇、董伟良、叶观琼、寿鹿、陆胤共同参与标准相关资料的收集、整理与分析工作，协助开展标准技术内容的论证与完善，并配合完成标准的修改、校核等相关工作。
[bookmark: _Toc239001633]3标准编制原则和标准主要内容
[bookmark: _Toc239001634]3.1编制原则
本标准严格依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》开展编制工作，编制全过程遵循统一性、协调性、适用性、一致性、规范性基础要求，立足先进性、科学性、合理性与可操作性开展条文设计。
标准坚持生态优先、统筹兼顾，全部评估流程、指标筛选及判定方法均以保护入海河口原水生态系统结构与核心功能为首要目标，同步兼顾水资源利用、沿岸区域经济社会可持续发展等多元现实需求；坚持理论科研与工程实操相结合，充分吸纳国内外底泥环境、水生生态修复、河口清淤领域成熟理论、试验数据及沿海各地工程实践成果，保障评价体系客观严谨，各技术环节贴合现行流域、海洋水环境管控政策与考核指标，形成便于落地执行的评估流程与计算方法，适配水环境常态化管理工作需要。
[bookmark: _Toc239001635]3.2编制方法
《入海河口生态清淤评估技术规程》编制综合采用政策标准梳理、文献与技术调研、专家咨询结合工程实证三类核心方法，层层递进完成标准框架搭建、技术条款打磨与落地性校验，具体说明如下：
（1）政策标准梳理分析法
系统梳理陆海统筹污染防治、河口底泥治理、滨海水生态修复相关法律法规、部门规章及现有行业标准，对比现有河道、近海疏浚规范在入海河口咸淡水交互、潮汐往复场景下生态清淤综合评估的缺失与不足，结合河口近海水环境监管、岸线工程管控实际管理需求，明确本规程编制定位、适用范围与核心技术要点，保障规程与现行陆海环境管理制度、管控要求有效衔接。
（2）国内外文献技术调研法
全面搜集河口底泥污染评价、滨海生态清淤工程、陆海交汇区水生态健康评估相关国内外专著、学术文献、工程技术报告，系统梳理现有评估指标、计算模型、分级判定方法的技术优劣与河口适配条件，总结入海河口清淤实施后底泥内源污染、近海水质、潮滩水生生态的演变规律，为构建适配河口特征的分层分类评估指标体系、综合指数计算方法提供理论与技术支撑。
（3）典型入海河口工程实证分析法
[bookmark: _Toc28816]选取椒江河口作为典型入海河口开展方法验证试验，布设调查站位开展现场采样、室内检测与综合评价验算，对本规程构建的指标体系、赋分规则、综合评价模型开展实操验证；结合试验反馈结果优化评估框架、指标分级阈值及相关技术条款，夯实规程实践基础，兼顾规程的科学严谨性与工程可操作性。
[bookmark: _Toc239001636]3.3 标准的主要内容
依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，参照国家有关标准的结构形式，拟定了《入海河口生态清淤评估技术规程》标准结构。
本标准正文由范围、规范性引用文件、术语和定义、评估原则、评估工作流程、评估指标体系、现场调查和数据收集、评估指标赋分、指标加权计算、生态清淤综合指数、评估等级判定、评估报告编制共12章组成，另外还包括1个资料性附录。
1.范围
明确本标准提供入海河口生态清淤评估的技术方法与工作程序，适用于入海河口开展生态清淤项目的可行性评估工作。
2.规范性引用文件
列出3项标准及规范性文件，包括GB 17378.4、GB 17378.5、GB 17378.7，这些文件是方案编制中需要引用的基础技术规范。
3.术语和定义
规范了入海河口、生态清淤、生态清淤综合指数、水文指数、沉积物指数、水环境指数、水生态指数等核心专用术语。统一了本文件核心技术概念的表述口径，梳理各评价维度的定义内涵，为全文技术条款、指标评价与综合判定提供统一、严谨的表述依据。
4.评估原则
明确入海河口生态清淤评估需遵循系统性、科学性、可操作性三大基本原则，兼顾水生态系统多要素耦合关系、指标量化客观性与工程落地实用性。
5.评估工作流程
本章规定入海河口生态清淤评估的完整技术流程。评估以数据调查为基础，依次完成指标赋分、加权计算、综合指数计算、等级判定，最终形成评估报告，形成完整、可追溯的评估技术流程。
6.评估指标体系
基于入海河口生态系统结构特征，构建涵盖水文、沉积物、水环境、水生态四大专项的三级分层评估指标体系，共计4个专项指标、9个分项指标、23个基础评估指标，明确各指标权重、指标极性及适用条件。
表1 生态清淤评估推荐指标及权重
	专项指标
	权重
	分项指标
	权重
	评估指标
	权重
	指标极性

	水文指数
	0.2
	水文环境特征
	1
	换水周期
	1
	正向

	沉积物指数
	0.3
	营养盐
	0.3
	总有机碳
	1
	正向

	
	
	有毒有害物质
	0.3
	硫化物
	0.2
	正向

	
	
	
	
	石油类
	0.2
	正向

	
	
	
	
	六六六
	0.2
	正向

	
	
	
	
	滴滴涕
	0.2
	正向

	
	
	
	
	多氯联苯
	0.2
	正向

	
	
	重金属
	0.4
	综合潜在生态风险指数RI
	1
	正向

	水环境指数
	0.2
	水体营养水平
	0.5
	富营养评价指数
	1
	正向

	
	
	水质基本参数
	0.5
	化学需氧量
	0.2
	正向

	
	
	
	
	溶解氧
	0.2
	逆向

	
	
	
	
	悬浮物
	0.2
	正向

	
	
	
	
	无机氮
	0.2
	正向

	
	
	
	
	活性磷酸盐
	0.2
	正向

	水生态指数
	0.3
	浮游植物物种多样性
	0.2
	浮游植物多样性指数
	1
	逆向

	
	
	浮游动物物种多样性
	0.4
	浮游动物丰度
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	浮游动物生物量
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	浮游动物种类丰富度指数
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	浮游动物种类多样性指数
	0.25
	逆向

	
	
	大型底栖生物物种多样性
	0.4
	大型底栖生物栖息密度
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	大型底栖生物生物量
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	大型底栖生物种类丰富度指数
	0.25
	逆向

	
	
	
	
	大型底栖生物种类多样性指数
	0.25
	逆向

	注：正向指标：实测数值越大，淤积污染程度越高、清淤必要性越强，评分越高；逆向指标：实测数值越大，水体与生态状况越好，清淤必要性越低，评分越低。




7.现场调查和数据收集
本章节明确了入海河口生态清淤评估基础数据的获取原则与数据时效要求。评估基础数据包括现有历史资料与现场实测数据，优先采用来源可靠、工况匹配的已有历史资料；当现有资料完整性、时效性、精度无法满足评估赋分要求时，应开展专项现场调查补充实测数据，确保评估结果真实、准确、可追溯。以《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409—2025）的调查监测相关技术要求为基础，结合入海河口区域特点，简化并明确适配本标准的时效规则，保证不同时期、不同来源监测数据评价结果的统一性。
8.评估指标赋分
本章规定入海河口生态清淤评估指标的赋值方法、评价等级划分规则、分级阈值确定原则及计分判定要求，为本标准单项指标量化赋值提供统一技术准则。本标准采用等级赋值法开展指标量化评估，将单项评估指标划分为一级、二级、三级、四级共四个评价等级，依次对应0分、3分、6分、9分，实现全部评估指标量化判定的标准化与统一化。全域统一指标计分规则，减少人为计分偏差。针对监测数据落在两级阈值临界区间的特殊情形，设置专项判定规则，按环境质量偏优一侧等级赋分，兼顾评价工作的严谨性与合理性，保障评估结果客观公正。
为保障指标分级阈值的科学性、可溯源性与区域适用性，本标准按照指标类别分层选择分级依据。水文指数选取换水周期指标，分级区间参考DB13/T 5606—2022《河湖生态清淤工程技术规程》的技术思路，结合入海河口河海交汇水动力特征与专家咨询研判成果综合确定分级界限，适配河口区域水体交换能力的评价。沉积物指数包含总有机碳、硫化物、石油类、六六六、滴滴涕、多氯联苯及综合潜在生态风险指数RI，其中有机碳、硫化物、石油类、有机污染物等指标分级限值依据GB 18668《海洋沉积物质量》；综合潜在生态风险指数RI分级区间参考Håkanson提出的沉积物重金属潜在生态风险指数经典理论体系。水环境指数选取富营养评价指数、化学需氧量、溶解氧、悬浮物、无机氮、活性磷酸盐，分级阈值主要依据GB 3097《海水水质标准》，并参考HJ 442.10—2020《近岸海域环境监测技术规范 第十部分 评价及报告》中近岸海域环境质量评价的技术框架，适配河口区水环境质量与富营养化水平判定。水生态指数涵盖浮游植物多样性指数、浮游动物丰度与生物量、浮游动物种类丰富度指数、浮游动物种类多样性指数、大型底栖生物栖息密度、大型底栖生物生物量、大型底栖生物种类丰富度指数、大型底栖生物种类多样性指数，分级阈值参考HY/T 215—2017《近岸海域海洋生物多样性评价技术指南》。入海河口生态系统存在显著的季节性波动特征，浮游生物、大型底栖生物的群落结构、栖息密度及生物量随季节更替存在明显差异。为此，本章针对上述生物类指标设置分季节分级阈值，规避采用单一时相背景值带来的评价偏差，客观表征河口生态群落动态变化特征。
9.指标加权计算
本条规定入海河口生态清淤评估指标加权计算的运算逻辑、计算步骤、计算公式与数值精度要求。本标准采用“自下而上”的层级加权模式，从基础评估指标开始，逐层向上汇总计算分项指标、专项指标分值，匹配本标准“评估指标‑分项指标‑专项指标”三级指标架构，明确两级加权求和计算公式，统一计算流程，保障不同项目评估计算过程一致、结果可复现。
首先以已完成赋分的各评估指标分值为基础，通过加权求和公式计算得到分项指标分值，实现底层评估指标向分项指标的聚合；再利用各分项指标计算结果，再次采用加权求和方法计算得到各专项指标分值，完成从分项指标到专项指标的层级聚合。条文对公式中各符号含义逐一说明，明确输入输出参数，便于实施人员理解与开展计算。
同时规定全部运算过程数值统一保留1位小数，统一计算精度，减少计算过程引入的人为舍入误差，避免因小数位数取舍不一致造成评估结果偏差，保证评估计算工作的规范性。
10.生态清淤综合指数
本条规定生态清淤综合指数的计算方法，在指标加权计算得到各专项指标分值的基础上，完成由专项指标向综合指数的最终聚合。以评价单元为计算对象，继续采用加权求和法，将水文、沉积物环境、水环境、水生态四项专项指标分值结合对应权重开展计算，得到生态清淤综合指数。
条文给出综合指数计算公式，对公式内各参数符号含义予以说明，明确输入为各专项指标分值与对应权重，输出为能够整体表征评价单元河口淤积污染胁迫程度的综合指数。该指数集成四大维度的评价信息，实现多要素评价结果归一化，为后续生态清淤必要性等级判定提供统一的量化结果，与前文自下而上的层级计算逻辑保持连贯，形成完整的指标计算链条，保障全流程计算口径统一、结果可复现。
11.评估等级判定
本条根据入海河口生态清淤综合指数划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个清淤需求等级，明确各等级对应的底泥淤积、生态受损状况及管控治理建议。针对不同等级分别制定自然维持、动态监测、辅助修复、工程清淤差异化管控对策，为入海河口分区、分级开展生态清淤治理与生态保护管理提供精准的技术依据。
12.评估报告编制
本章规定了入海河口生态清淤评估报告的编制要求、报告应涵盖的主要内容及应附的附件材料，旨在为评估成果的规范化呈现与结论输出提供统一的技术要求。
一是明确评估报告应涵盖评估工作全过程，要求报告内容客观、真实，结论明确。为此，本章规定评估报告应包括项目概况（评估范围、河口基本情况等）、评估方法与工作流程、调查数据与指标赋分结果、指标权重及综合指数计算、评估等级判定结果（直接评估单元汇总各专项指数分值与综合评估分值）、清淤必要性分析及对策建议等内容，确保报告能够完整反映评估工作的技术链条。
二是规范评估报告附件要求，规定报告应附监测点位布设图、各指标原始数据及赋分计算表、评估结果分级图等附件，保障评估结果的可追溯性与可核查性。
本章与第7章现场调查和数据收集、第8章评估指标赋分、第9章指标加权计算、第10章生态清淤综合指数、第11章评估等级判定等章节相互衔接。第7章至第11章为本章评估报告的编制提供数据、赋分、权重、综合指数及等级判定等基础成果，本章则是对前述各章技术内容的最终集成与成果输出，形成从现场调查到评估报告编制的完整技术闭环。
13.附录A（资料性）
附录A为入海河口生态清淤评估指标含义，系统阐释各评估指标的概念内涵、表征意义与技术用途。
14.参考文献
本标准参考文献汇集国家现行海水、沉积物质量标准、海洋监测系列规范、海洋生态评价行业指南、地方工程技术规程以及国外经典生态风险评价文献共计14项，涵盖监测采样、分析测试、质量控制、生态评价、工程管控等技术领域。参考文献为标准中指标筛选、调查方法、分级阈值确定、风险评估等技术内容提供技术支撑，体现本标准与国家、行业现行标准体系以及已有研究成果的衔接。
[bookmark: _Toc239001637]4 主要方法验证试验
选取椒江河口典型入海河口开展现场应用验证，依托本文件技术体系完成全域综合评估，验证结果表明本评估方法科学可行，能够精准识别入海河口底泥淤积与生态退化问题，为河口生态治理提供技术支撑。
[bookmark: _Toc239001638]4.1 验证区域概况
椒江河口为浙江典型强潮入海河口，咸淡水交互作用显著，潮汐往复运动强烈，河口受流域来沙及人类活动共同影响，存在泥沙淤积，水动力、沉积物环境、水环境及水生生态条件复杂。区域分布有滩涂、海洋生态保护相关敏感目标，面临底泥淤积管控与河口生态保护的现实管理需求。选取椒江河口开展方法验证，该河口具备入海河口潮汐、泥沙、咸淡水交汇的典型环境特征，能够较好代表我国东南沿海同类入海河口的环境特点，以此案例开展验算，检验本规程评估体系、分级阈值在强潮入海河口场景下的适配性。
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图1采样点位分布
[bookmark: _Toc239001639]4.2 验证实施与计算分析
本次方法验证于2026年夏季开展椒江河口现场监测工作，获取研究区水文、沉积物、水环境、水生生态多要素实测数据。监测全过程严格执行现行海洋监测规范，对监测数据开展核查与质量控制，保障基础数据真实可靠。以S1～S6共6个采样站位作为独立评价单元，依据本文件的评估指标体系、赋值标准、权重分配及综合计算方法，开展各单项指标标准化赋分、四类分项指数及生态清淤综合指数核算，逐一判定各站位生态清淤需求等级，各站位评估结果详见下表2。
表2 椒江河口各站位评估计算结果
	评估站位
	水文指数
	沉积物指数
	水环境指数
	水生态指数
	生态清淤综合指数
	评估等级

	S1
	3
	1.2
	6.3
	4.5
	3.6
	Ⅱ

	S2
	3
	1.2
	3.9
	4.8
	3.2
	Ⅱ

	S3
	3
	2.4
	2.4
	5.1
	3.3
	Ⅱ

	S4
	3
	1.2
	2.4
	4.8
	2.9
	Ⅱ

	S5
	3
	1.2
	6.3
	4.5
	3.6
	Ⅱ

	S6
	3
	1.2
	0.9
	4.2
	2.4
	Ⅱ


验算结果表明，研究区内6个调查站位综合评估等级均判定为Ⅱ级，整体处于轻度淤积状态，全域无需要开展高强度生态清淤的高风险站位。各分项指数的空间分布特征存在明显差异，水环境指数表现出较强的空间异质性，S6站位水环境指数仅为0.9，为全部站位的最低水平，水环境要素成为该站位综合评估结果的主要限制因子；S3站位沉积物指数相对高于其余站位，反映该点位沉积物环境存在一定潜在风险压力。各站位水生态指数整体维持在较高区间，区域水生生态群落结构总体相对稳定，未出现明显的生态受损现象。各站位生态清淤综合评估指数介于2.4~3.6区间，不同站位综合得分的差异主要来源于水环境、沉积物两项分项指数的空间波动。评价结果与椒江河口夏季海域现场监测获取的基础数据、区域固有环境禀赋特征具备良好的匹配度，能够客观表征该海域底泥淤积及环境风险的空间分布格局。

[bookmark: _Toc239001640]4.3 验证结论
选取椒江河口现场获取的水文、沉积物、水环境、水生态多要素实测数据，代入本文件评估体系完成完整案例验算。结果显示，评价单元综合评估等级以Ⅱ级（轻度淤积）为主，区域底泥未发生显著污染淤积，河口生态功能未受明显扰动，评估结论与椒江河口实际环境现状基本吻合。
验算结果表明，本文件构建的指标体系、权重设置、分级阈值及加权计算流程，可客观表征入海河口底泥淤积水平与生态受损程度，评估逻辑严谨，技术可操作性较好。针对本案例整体判定为Ⅱ级、不存在高强度清淤需求的工况，该方法仍可识别局部潜在环境风险点位，能够为河口后续动态监测与管控工作提供技术支撑，整套评估方法具备良好的科学性与适用性。



[bookmark: _Toc2494][bookmark: _Toc239001641]5 与现行有关法律、法规和强制性标准的关系
本标准围绕入海河口生态清淤评估开展指标体系、监测技术、分级评价等相关技术规定，整体内容符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的有关规定。同时引用了部分已有的标准，如《海洋监测规范》（GB 17378系列）、《海洋沉积物质量》（GB 18668‑2002）、《海水水质标准》（GB 3097‑1997）等现行标准，标准技术内容与现行法律、法规和相关标准协调一致，不存在冲突。
综上，本标准在制定过程中充分考虑了现行法律、法规及强制性标准的要求，确保技术内容协调一致。所引用标准均为行业广泛认可的技术规范，能够有效支撑本标准的实施与应用。
[bookmark: _Toc239001642]6 贯彻学会标准的要求和措施建议
本标准自发布之日起实施，建议在批准发布后6个月内实施。
本标准发布后，应向海洋行业相关单位，尤其是入海河口生态清淤评估相关的各高校、研究所、企事业单位进行宣传，向所有从事河口生态修复与底泥清淤工作的相关人员推荐执行本标准。

[bookmark: _Toc239001643]7 其他应予说明的事项
无。
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